**Společenství vlastníků jednotek Krupská 16-18-20,**

**Krupská 1753/16, 100 00 Praha 10**

**Výbor SVJ Krupská 16-18-20 vyhlašuje veřejnou nabídku následujících prací:**

**Oprava stoupaček ve světlíku domu č. 16, 18 a 20**

1. Celková výměna stoupacího vodovodního potrubí SV, TUV, cirkulace, ukotvení potrubí po 1,8 m do roštu na stěně světlíku
2. Celková výměna stoupacího kanalizačního potrubí v PVC a jeho kotvení objímkami po 1,8 m do zdi světlíku
3. Celková výměna stoupacího dešťového potrubí z PVC a ukotvení objímkami do zdi světlíku
4. Vodoměrné sestavy TUV a SV řádně ukotvit a namontovat tak, aby byla zajištěna jejich snadná výměna a odečet
5. Vyčistit dna světlíků od odpadků a suti
6. Všechny žebříky doplnit až k zemi a opatřit zdvojeným nátěrem
7. Doplnit plomby u vodoměrů SV a TUV
8. Práce budou prováděny za provozu bez delšího omezení dodávek vody, maximální doba omezení dodávky je 8,00 hod.
9. Likvidace odpadu, úklid pracoviště

Nabídky zasílejte písemně na adresu SVJ Krupská 16-18-20

Poštou: Krupská 1753/16, 100 00 Praha 10

e-mail: vybor@krupska161820.cz

Za výbor SVJ Krupská 16-18-20

 Dr. Vlastislav Kučera

 Předseda výboru SVJ

V Praze dne 28. 11. 2022